VIBRATION CODE:

const int motorPin = 3;

void setup()

{

pinMode(motorPin, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(motorPin, HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(motorPin, LOW);

delay(1000);

}